自-18

國立高雄大學

電氣設備安全自動檢查表

檢查週期：每年                                        製表單位：總務處環安組
                                                製表日期：97年12月 

適用場所資料：
	系(所、中心)
	
	負責人
	

	場所名稱
	
	場所編號
	


檢查結果：                                         檢查日期：    年   月   日

	檢查部份
	檢查項目
	檢查結果
	改善處理情形

	
	
	正常
	異常
	

	屋外配線
	1.與事物之間隔距離
	
	
	

	
	2.電源及被護之損傷
	
	
	

	
	3.裝置器材之損傷
	
	
	

	屋內配線
	1.與事物之間隔距離
	
	
	

	
	2.電線被護之損傷
	
	
	

	
	3.電線接頭之情形
	
	
	

	
	4.配線是否混亂
	
	
	

	
	5.配線是否符合使用場所
	
	
	

	
	6.橫跨配線
	
	
	

	
	7.臨時配線
	
	
	

	
	8.潮濕處之插座使用
	
	
	

	
	9.不用配線未撤除
	
	
	

	開

關

及

配

電

盤
	1.容量是否合適
	
	
	

	
	2.保險絲裝置是否適當
	
	
	

	
	3.開關之污損
	
	
	

	
	4.蓋子之破損
	
	
	

	
	5.端子螺絲之破損、燒損等
	
	
	

	
	6.不用開關未撤除
	
	
	

	
	7.配電盤之裝置場所是否適當
	
	
	

	
	8.配電盤之屋外裝設
	
	
	

	
	9.配電盤之操作空間
	
	
	

	
	10.接地
	
	
	

	變

壓

器
	1.圍牆是否適當（高度）
	
	
	

	
	2.機（器）體之清潔
	
	
	

	
	3.危險標示之懸掛
	
	
	

	
	4.外物之碰觸及靠近
	
	
	

	
	5.有無堆積物品
	
	
	

	電

動

機
	1.過熱現象
	
	
	

	
	2.塵埃之堆積
	
	
	

	
	3.異常聲音及震動
	
	
	

	
	4.接地
	
	
	

	
	5.接頭之接觸
	
	
	

	
	6.型式是否符合使用場所
	
	
	

	
	7.防護設備
	
	
	

	電

焊

機
	1.把手絕緣之損傷
	
	
	

	
	2.電纜線被護之損傷
	
	
	

	
	3.電源接頭
	
	
	

	
	4.保護具之損壞及不使用
	
	
	

	
	5.防止電擊裝置
	
	
	

	
	6.遮光圍牆之使用
	
	
	

	電熱器
	1.與易燃物之隔離
	
	
	

	
	2.不用時之斷電
	
	
	

	檢查發現危害、分析危害因素：
	評估危害風險(嚴重性及可能性分析)：

	採取改善措施：
	檢討改善措施之合宜性：

	備註
1.本自動檢查表請依規定於當年度期限前完成檢查，並自行留存於工作場所中，以便供勞檢處備查。

2.檢查結果無異狀者打「Ｖ」，無該項目者打「／」，檢查發現異常時應將異常事項填記於檢查結果欄。

3.檢查結果異常時應分析危害因素、評估危害風險、依檢查及風險評估結果採取改善措施並定期檢討改善

  措施之合宜性。


實驗場所負責人簽章：                  檢查人員簽章：
