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國立高雄大學

第二種壓力容器（含壓縮機）定期自動檢查表

檢查週期：每年                                           製表單位：總務處環安組
製表日期：97年12月
適用場所資料： 
	系(所、中心)
	
	負責人
	

	場所名稱
	
	場所編號
	


檢查結果：設備編號                                        
	檢查項目
	檢查結果
	改善處理情形

	
	正常
	異常
	

	桶身檢查
	1.內外面是否顯著損傷、腐蝕
	
	
	

	
	2.內外面是否顯面裂痕、變形
	
	
	

	
	3.蓋、凸緣等有否異常
	
	
	

	
	4.閥、旋塞等有異常
	
	
	

	
	5.安全閥之性能有否異常
	
	
	

	
	6.壓力錶之性能有否異常
	
	
	

	
	7.排水閥是否堪用、堵塞
	
	
	

	
	8.其他安全裝置之性能有否異常
	
	
	

	
	9.其他保持性能之必要事項
	
	
	

	機身檢查
	1.各管路有無洩漏
	
	
	

	
	2.潤滑油是否有潤滑之作用
	
	
	

	
	3.皮輪、軸心是否磨耗之狀況
	
	
	

	
	4.過濾器動作是否正常、破裂、漏洩
	
	
	

	
	5.各部螺栓有無鬆動、掉落、損耗
	
	
	

	
	6.靜電接地是否正常
	
	
	

	
	7.馬達、壓縮幫浦是否有異常之現象
	
	
	

	檢查發現危害、分析危害因素：
	評估危害風險(嚴重性及可能性分析)：

	採取改善措施：
	檢討改善措施之合宜性：

	備註:
1.本自動檢查表請依規定於當年度期限前完成檢查，並自行留存於工作場所中，以便供勞檢處備查。

2.檢查結果無異狀者打「Ｖ」，無該項目者打「／」，檢查發現異常時應將異常事項填記於檢查結果欄。

3.檢查結果異常時應分析危害因素、評估危害風險、依檢查及風險評估結果採取改善措施並定期檢討改善
  措施之合宜性。
4.本表係依據勞工安全衛生組織管理及自動檢查辦法第35條規定辦理。
5.氣體壓力再每平方公分二公斤以上未滿每平方公分十公斤（壓縮空氣為未滿每平方公分五十公斤）且內容
 積基在0.04立方公尺以上且筒體內俓在二百公厘以上長度在一千公厘以上者皆屬第二種壓力容器。


實驗場所負責人簽章：                  檢查人員簽章：
