自-09

國立高雄大學

小型鍋爐定期自動檢查表
檢查週期：每年                                       製表單位：總務處環安組
                                                製表日期：97年12月
適用場所資料：

	系(所、中心)
	
	負責人
	

	場所名稱
	
	場所編號
	


檢查方法：人工檢查(目視、動作試驗)
檢查結果：設備編號                                    檢查日期：    年   月   日
	檢查項目
	檢查結果
	改善處理情形

	
	正常
	異常
	

	鍋爐本體
	筒體（汽水鼓）有無損傷、變形
	
	
	

	
	爐筒有無損傷或壓潰膨出
	
	
	

	
	煙管或水管有無局部過熱或漏
	
	
	

	
	外殼、保溫有無損傷、鬆弛龜裂
	
	
	

	燃燒裝置
	燃料油加熱器有無損傷
	
	
	

	
	燃料輸送泵及管有無損傷
	
	
	

	
	噴燃器有無損傷及污染
	
	
	

	
	過濾器有無堵塞或損傷
	
	
	

	
	燃燒器及爐壁有無污染及損傷
	
	
	

	
	煙道有無洩漏、損傷及風壓異常
	
	
	

	自動控制裝置
	自動啟動停止裝置機能有無異常
	
	
	

	
	火焰檢出裝置有無異常
	
	
	


	
	燃料切斷裝置有無異常
	
	
	

	
	水位調節裝置有無異常
	
	
	

	
	壓力調節裝置有無異常
	
	
	

	
	電器配線端子有無異常
	
	
	

	附屬裝置
	給水裝置有無異常
	
	
	

	
	壓力表及水位計是否正常
	
	
	

	
	蒸氣管及停止閥有無損傷及保溫狀態
	
	
	

	
	安全閥性能是否正常
	
	
	

	檢查發現危害、分析危害因素：
	評估危害風險(嚴重性及可能性分析)：

	採取改善措施：
	檢討改善措施之合宜性：

	備註
1.本自動檢查表請依規定於當年度期限前完成檢查，並自行留存於工作場所中，以便供勞檢處備查。
2.檢查結果無異狀者打「Ｖ」，無該項目者打「／」，檢查發現異常時應將異常事項填記於檢查結果欄。

3.檢查結果異常時應分析危害因素、評估危害風險、依檢查及風險評估結果採取改善措施並定期檢討改善
  措施之合宜性。
4.最高使用壓力每1㎏/c㎡以下；傳熱面積在一平方公尺以下或筒體內俓三百公厘以下長度在六百公厘以下；
 傳熱面積在3.5㎡以下且內俓25公厘以上開放於大氣中等皆屬之。

5.本表係依據勞工安全衛生組織管理及自動檢查辦法第34條規定辦理。


實驗場所負責人簽章：   





檢查人員簽章：
