自-22

國立高雄大學

氣體鋼瓶 定期自動檢查表

檢查週期：每月                                        製表單位：總務處環安組
檢查年份：       年                                   製表日期：97年12月

適用場所資料： 
	系(所、中心)
	
	負責人
	

	場所名稱
	
	場所編號
	


檢查結果：設備編號                                        
	檢查項目
	檢查結果(正常/異常)
	改善處理情形

	
	1月
	2月
	3月
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月 
	

	桶身檢查
	1.內外面是否顯著損傷、腐蝕、裂痕、變形
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2.蓋、凸緣等有否異常
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3.閥、旋塞等有否異常
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4.安全閥之性能是否異常
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5.壓力表之性能是否異常
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	6.鋼瓶使用年限是否超過
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	7.其他安全裝置之性能是否異常
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	8.其他保持性能之必要事項
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	機身檢查
	1.各管路有無洩漏
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2.固定用裝置是否脫落、損耗
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3.有否放置遠離火源處
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4.是否置於陽光照射處
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	檢查人簽名
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	檢查發現危害、分析危害因素：
	評估危害風險(嚴重性及可能性分析)：

	採取改善措施：
	檢討改善措施之合宜性：

	備註
1.本自動檢查表請依規定於當年度期限前完成檢查，並自行留存於工作場所中，以便供勞檢處備查

2.檢查結果無異狀者打「Ｖ」，無該項目者打「／」，檢查發現異常時應將異常事項填記於檢查結果欄。

3.檢查結果異常時應分析危害因素、評估危害風險、依檢查及風險評估結果採取改善措施並定期檢討改善

  措施之合宜性。

4.需加鏈條固定鋼瓶。

5.鋼瓶內容物須標示。
6.本表係依據勞工安全衛生組織管理及自動檢查辦法第33條規定辦理。


實驗場所負責人簽章：                
