自-15

國立高雄大學

紫外線（UV）燈 定期自動檢查表

檢查週期：每年                                      製表單位：總務處環安組
                                                製表日期：97年12月  

適用場所資料：
	系(所、中心)
	
	負責人
	

	場所名稱
	
	場所編號
	


檢查結果：設備編號                       檢查日期：    年   月   日

	檢查項目
	     檢查結果
	改善處理情形

	
	正常
	異常
	

	1.
	電源（插頭）是否漏電
	
	
	

	2.
	是否有接地
	
	
	

	3.
	內外是否有顯著損傷、腐蝕
	
	
	

	4.
	燈管是否損壞
	
	
	

	5.
	紫外線（UV）燈防護眼鏡是否備妥
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	檢查發現危害、分析危害因素：
	評估危害風險(嚴重性及可能性分析)：

	採取改善措施：
	檢討改善措施之合宜性：

	備註
1.本自動檢查表請依規定於當年度期限前完成檢查，並自行留存於工作場所中，以便供勞檢處備查。

2.檢查結果無異狀者打「Ｖ」，無該項目者打「／」，檢查發現異常時應將異常事項填記於檢查結果欄。

3.檢查結果異常時應分析危害因素、評估危害風險、依檢查及風險評估結果採取改善措施並定期檢討改善

  措施之合宜性。




實驗場所負責人簽章：                 檢查人員簽章：
