自-10

國立高雄大學
小型壓力容器（滅菌鍋）定期自動檢查表

檢查週期：每年                                              製表單位：總務處環安組
製表日期：97年12月
適用場所資料：

	系(所、中心)
	
	負責人
	

	場所名稱
	
	場所編號
	


檢查結果：設備編號                                     檢查日期：    年   月   日

	項次
	檢查項目
	檢     查     基      準
	檢查方法
	檢查結果
	改善處理情形

	
	
	
	
	正常
	異常
	

	一
	容器本體
	1.本體無損傷
	目視
	
	
	

	
	
	2.蓋版螺栓完整無鬆動
	手動測試
	
	
	

	
	
	3.表面油漆無脫落
	目視
	
	
	

	
	
	4.鍋蓋外觀是否變形、裂縫
	目視
	
	
	

	
	
	5.門墊圈有無洩漏現象
	運轉測試
	
	
	

	
	
	6.上鎖時鍋蓋是否無法開啟
	手動測試
	
	
	

	二
	自動控制

裝   置
	1.各自動裝置應保持堪用功能
	操作
	
	
	

	三
	附屬裝置
	1.管線無損傷或洩漏
	運轉測試
	
	
	

	
	
	2.各旋閥無損傷或洩漏
	目視
	
	
	

	
	
	3.保溫（冷）設施無缺失或脫落
	檢點
	
	
	

	
	
	4.壓力表正常堪用
	運轉測試
	
	
	

	
	
	5.溫度表正常堪用
	檢點
	
	
	

	
	
	6.溫度控制裝置運作正常
	運轉測試
	
	
	

	
	
	7.已明顯標示最高使用壓力與溫度
	目視
	
	
	

	
	
	8.進出口是否正常進氣排氣
	目視
	
	
	

	
	
	9.電源線是否良好
	目視
	
	
	

	四
	作業環境
	1.設備附屬之欄杆或平台應牢固
	手動測試
	
	
	

	
	
	2.通道無阻塞
	檢點
	
	
	

	五
	其他
	1.耐熱手套是否損傷
	目視
	
	
	

	檢查發現危害、分析危害因素：
	評估危害風險(嚴重性及可能性分析)：

	採取改善措施：
	檢討改善措施之合宜性：

	備註
1.本自動檢查表請依規定於當年度期限前完成檢查，並自行留存於工作場所中，以便供勞檢處備查。
2.檢查結果無異狀者打「Ｖ」，無該項目者打「／」，檢查發現異常時應將異常事項填記於檢查結果欄。

3.檢查結果異常時應分析危害因素、評估危害風險、依檢查及風險評估結果採取改善措施並定期檢討改善措施
  之合宜性。

4.本表係依據勞工安全衛生組織管理及自動檢查辦法第36條規定辦理。

5.小型壓力容器如高溫消毒鍋。


實驗場所負責人簽章：                      檢查人員簽章：









