自-06

國立高雄大學

局部排氣裝置及其附屬裝置定期檢查紀錄表

檢查週期：每年                                     製表單位：總務處環安組
適用場所資料：                                      製表日期：97年12月
	系(所、中心)
	
	負責人
	

	場所名稱
	
	場所編號
	


檢查結果：設備編號                                檢查日期：    年   月   日

	項次
	檢查結果
	改善處理情形

	
	正常
	異常
	

	局部排氣裝置
	1.氣罩及導管之磨損、腐蝕、凹凸及其他損壞之狀況及程度。
	
	
	

	
	2.導管或排氣機之塵埃聚積狀況。
	
	
	

	
	3.排氣機之注油潤滑狀況
	
	
	

	
	4.導管接觸部份狀況。
	
	
	

	
	5.連接電動機與排氣機之皮帶鬆弛之狀況。
	
	
	

	
	6.吸氣或排氣之能力。
	
	
	

	
	7.其他保持性能之必要事項。
	
	
	

	附屬裝置
	1.構造部份有否磨損、腐蝕、凹凸及其他損壞之狀況及程度。
	
	
	

	
	2.除塵裝置內堆積物是否清除、集塵袋是否定期清理。
	
	
	

	
	3.濾布式除塵裝置之濾布安裝清理、集塵袋是否定期清理。
	
	
	

	
	4.除塵功能是否足夠將粉塵釋放。
	
	
	

	
	5.集塵器之外表是否鏽蝕、馬達是否定其保養。
	
	
	

	
	6.風車皮帶是否需更換。
	
	
	

	
	7.培林潤滑。
	
	
	

	
	8.基坐是否穩定。
	
	
	

	
	9.風管是否破損。
	
	
	

	
	10接頭處是否良好。
	
	
	

	檢查發現危害、分析危害因素：
	評估危害風險(嚴重性及可能性分析)：

	採取改善措施：
	檢討改善措施之合宜性：

	備註
1.本自動檢查表請依規定於當年度期限前完成檢查，並自行留存於工作場所中，以便供勞檢處備查。

2.檢查結果無異狀者打「Ｖ」，無該項目者打「／」，檢查發現異常時應將異常事項填記於檢查結果欄。

3.檢查結果異常時應分析危害因素、評估危害風險、依檢查及風險評估結果採取改善措施並定期檢討改善
  措施之合宜性。
4.本表係依據勞工安全衛生組織管理及自動檢查辦法第40條規定辦理。


實驗場所負責人簽章：                 檢查人員簽章：






