自-20

國立高雄大學

離心機械 定期自動檢查表

檢查週期：每年                                        製表單位：總務處環安組
                                                 製表日期：97年12月 

適用場所資料：
	系(所、中心)
	
	負責人
	

	場所名稱
	
	場所編號
	


檢查方法：人工檢查
檢查結果：設備編號                       檢查日期：    年   月   日

	檢查項目
	檢查結果
	改善處理情形

	
	正常
	異常
	

	1.回轉體是否有運轉正常
	
	
	

	2.主軸軸承是否性能是否正常
	
	
	

	3.制動器啟動是否正常
	
	
	

	4.外殼是否顯著損傷、腐蝕、裂痕、變形
	
	
	

	5.配線、接地線、電源開關是否正常
	
	
	

	6.1~5項之附屬螺栓是否栓緊
	
	
	

	
	
	
	

	檢查發現危害、分析危害因素：
	評估危害風險(嚴重性及可能性分析)：

	採取改善措施：
	檢討改善措施之合宜性：

	備註
1.本自動檢查表請依規定於當年度期限前完成檢查，並自行留存於工作場所中，以便供勞檢處備查。

2.檢查結果無異狀者打「Ｖ」，無該項目者打「／」，檢查發現異常時應將異常事項填記於檢查結果欄。

3.檢查結果異常時應分析危害因素、評估危害風險、依檢查及風險評估結果採取改善措施並定期檢討改善

  措施之合宜性。

4.本表係依據勞工安全衛生組織管理及自動檢查辦法第18條規定辦理。


實驗場所負責人簽章：                  檢查人員簽章：
