自-21

國立高雄大學

第一種壓力容器（殺菌釜、殺菌鍋）定期自動檢查表

檢查週期：每月                                          製表單位：總務處環安組
檢查年份：       年                                     製表日期：97年12月

適用場所資料：

	系(所、中心)
	
	負責人
	

	場所名稱
	
	場所編號
	


檢查方法：人工檢查
檢查結果：設備編號                                        
	檢查項目
	檢查結果(正常/異常)
	改善處理情形

	
	1月
	2月
	3月
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月 
	

	容

器

本

體
	1.本體有無損失、腐蝕
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2.焊接縫有無腐蝕及裂縫
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3.保溫有無破損
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4.防銹油漆有無脫落
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	蓋板螺栓
	5.各部螺栓有無鬆動或減少
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	6.各部螺栓有無損耗、腐蝕
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	7.蓋板、凸緣有無腐蝕或變形
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	管及閥等
	8.閥、旋塞有無耗損或洩漏
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	9.各接頭有無洩漏
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	10.管線有無腐損
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	壓力表溫度計及其他安全裝置
	11.安全閥之性能有否正常
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	12.壓力表之性能有否正常
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	13.液面計是否正常
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	14.溫度計是否正常
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	檢查人簽名
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	檢查發現危害、分析危害因素：
	評估危害風險(嚴重性及可能性分析)：

	採取改善措施：
	檢討改善措施之合宜性：

	備註
1.本自動檢查表請依規定於當年度期限前完成檢查，並自行留存於工作場所中，以便供勞檢處備查。
2.檢查結果無異狀者打「Ｖ」，無該項目者打「／」，檢查發現異常時應將異常事項填記於檢查結果欄。

3.檢查結果異常時應分析危害因素、評估危害風險、依檢查及風險評估結果採取改善措施並定期檢討改善
  措施之合宜性。
4.本表係依據勞工安全衛生組織管理及自動檢查辦法第33條規定辦理。


實驗場所負責人簽章：   
